**Documents Ressources**

**Bras Beta**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | bras_ensemble2 |
| Bras Beta en situation | Bras Beta de laboratoire | Bras beta – Modèle volumique |

Table des matières

[Fiche 1 Présentation Générale 2](#_Toc121495925)

[Fiche 2 Mise en Œuvre du Bras Beta 3](#_Toc121495926)

[Fiche 3 Réalisation d’une mesure 3](#_Toc121495927)

[Fiche 4 Ingénierie Systèmes 3](#_Toc121495928)

[Fiche 5 Composants du Système 3](#_Toc121495929)

[Axe de translation T 3](#_Toc121495930)

[Axe de rotation R 4](#_Toc121495931)

[Chaînes d'information 5](#_Toc121495932)


[Signaux observables 5](#_Toc121495933)

# Présentation Générale

Le Bras BETA est un robot qui intervient en milieu hostile (contamination et irradiation) dans une centrale nucléaire type REP (Réacteur à Eau Pressurisée) pour positionner, au droit des tubes d’un générateur de vapeur, une sonde de contrôle par courant de Foucault.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Une image contenant texte  Description générée automatiquement |

Le système de contrôle est composé :

* ➀ d’un superviseur, chargé d’établir le déroulement du plan de contrôle, de piloter le tireur pousseur qui propulse la sonde de contrôle dans les tubes et de piloter la chaîne d’acquisition des signaux émis par la sonde de contrôle ;
* ➁ d’un robot de positionnement du guide sonde (Bras BETA) et son contrôle commande ;
* ➂ d’une sonde de contrôle montée sur une gaine ;
* ➃ d’un « tireur/pousseur » et son contrôle commande ;
* d’une chaîne d’acquisition.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Une image contenant bleu, projecteur, panneau de configuration  Description générée automatiquement |
| ➀ | ➁ | ➂ | ➃ |

Le système de contrôle doit satisfaire à minima les exigences suivantes du cahier des charges.

**Le Bras BETA doit :**

* pouvoir intervenir dans la boite à eau d’un Générateur de Vapeur sans introduction humaine ;
* positionner une sonde de contrôle le plus rapidement possible au droit des tubes d’un générateur de vapeur avec une précision de ;
* s’adapter aux différentes géométries des générateurs de vapeur
* être le plus étanche possible pour éviter une contamination au contact des matériels irradiés ;
* respecter un temps de déplacement tube à tube : inférieur à entre 2 tubes voisins ;
* temps de déplacement entre 2 positions d'accrochage de la platine : inférieur à entre 2 positions voisines ;
* flèche sous charge : inférieure à .

**Le système de contrôle doit :**

* respecter la cadence de contrôle imposée par le cahier des charges ;
* vérifier périodiquement de la position du robot, afin d’éviter une erreur de positionnement qui conduirait à contrôler un mauvais tube ;
* vérifier la qualité des signaux avant le déplacement du robot ;
* minimiser les déplacements du Bras BETA.

# Mise en Œuvre du Bras Beta

## Mise en service du système

### Allumage

### Initialisation

### Mise en mouvement

# Réalisation d’une mesure

# Ingénierie Systèmes

# Composants du Système

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Désignation | Caractéristiques Principales |
| 1 | Alimentation axe R et T | Alimentation de puissance à découpage 100 W, 24 V |

## Axe de translation T

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Désignation | **Caractéristiques Principales** |
| 2 | Variateur  axe T | Gain pur réglé à la valeur BT = 1.6  Saturation du courant réglée à 1.5 A |
| 3 | Moteur à courant continu axe T | Puissance nominale 22 W  Tension nominale : 24 V  Intensité noiminale : 1.08 A  Vitesse nominale : 8100 tr/min  Couple nominal : 26.6.10-3 N.m |
| 4 | Réducteur axe T | **Réducteur à train épicycloïdal à deux étages**  Réduction de rapport iT = 4950/190 (≈ 26) |
| 5 | Pignon crémaillère axe T | Pignon-crémaillère. Pignon de ZT = 12 dents, module 2.  Rayon primitif RP du pignon : RP = … |
| 6 | Codeur incrémental axe T | Technologie à effet Hall  Gain du codeur incrémental : CT =  (incréments/rad)  1024 points par tour (1024 points par tour décodé en ×4 par la carte de commande soit 4096 incréments par tour) |

## Axe de rotation R

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Désignation** | **Caractéristiques Principales** |
| 7 | Variateur  axe R | Gain pur réglé à la valeur BR = 1.6  Saturation du courant réglée à 1.5 A |
| 8 | Moteur à courant continu  axe R | Puissance nominale 22 W  Tension nominale : 24 V  Intensité noiminale : 1.08 A  Vitesse nominale : 8100 tr/min  Couple nominal : 26.6.10-3 N.m |
| 9 | Réducteur axe R | **Réducteur à train épicycloïdal à trois étages**  Réduction de rapport iR1 = 371250/3610 (≈ 103) |
| 10 | Réducteur axe R | Réducteur à train simple  Zentrée = 12 dents  Zsortie = 30 dents  Réduction de rapport iR2 = |
| 11 | Codeur incrémental axe R | Technologie à effet Hall  Gain du codeur incrémental : CR =  (incréments/rad)  1024 points par tour  (1024 points par tour décodé en ×4 par la carte de commande soit 4096 incréments par tour) |

## Chaînes d'information

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Désignation** | **Caractéristiques Principales** |
| 12 | Ordinateur | Fait fonction d'IHM et de générateur de consigne |
| 13 | Carte de commande  T et R | Fait fonction de carte de contrôle-commande   * Fonction de transfert des correcteurs :   GT(p) =  et GR(p) =   * Gain des adaptateurs de la chaîne de retour :   DT = (mm/inc) et DR = (mm/inc)   * Convertisseur numérique analogique (CNA)   Axe T : un mm (dans l'ordinateur, nombre en fait sans dimension) est converti en un volt (en sortie de carte)  Axe R : un degré (dans l'ordinateur, nombre en fait sans dimension) est converti en un volt (en sortie de carte)  ε3-T(t) = ε2-T(t) si ε2-T(t) ∈ [-10V, +10 V] sinon saturation à  ± 10 V  ε3-R(t) = ε2-R(t) si ε2-R(t) ∈ [-10V, +10 V] sinon saturation à  ± 10 V   * Compteur : sans dynamique |
|  | Camera industrielle  IDS uEye XS  **Résultat de recherche d'images pour "caméra ueye"** | * Capteur CMOS de 5 Méga pixels * Résolution jusqu'à 2592 × 1944 en VGA * Fréquence d'acquisition jusqu'à 15 fps en JPEG. |

## Signaux observables



|  |  |
| --- | --- |
| **Signaux observables dans le programme "Bras BETA (PC hôte)"** | |
|  | Signaux numériques internes échangés entre le PC hôte et la cible myRIO   * Consignes dans l’espace opérationnel : Xc, Yc ; * Consignes dans l’espace articulaire : Tc et Rc ; * Ecarts en amont et en aval du correcteur : 1-T, 2-T, 1-R et 2-R. |
|  | Signaux réellement mesurés. Chaque signal correspond à la présence d’un capteur :   * Tensions en sortie de CNA : 3-T, 3-R * Tensions moteurs : uT et uR * Intensité moteurs : iT et iR * Position angulaire des arbres moteurs : T et R * Accélération radiale et tangentielle du bras (à partir de l’accéléromètre X et Y de la centrale inertielle) * Vitesse angulaire du bras (à partir du gyroscope de la centrale inertielle) |
|  | Signaux numériques estimés sur la base de la mesure des positions angulaires des arbres moteurs T et R   * Position dans l’espace articulaire : T et R * Position dans l’espace opérationnel : X et Y |